**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКАМ**

для размещения на экране 4х3

возле главной сцены

* Формат – Контейнер: mp4 или mov
* Соотношение сторон – 4:3
* Разрешение 1280\*1024
* Битрейт не выше 3-10 Мбит/с. максимум
* Звук до 320 kbps 44 Khz
* Частота кадров 25-30 c
* Кодек любой «Нормальный» h264, XViD, DiVX.

**\* Материал предоставлять на любом съемном USB-носителе (флешка, жесткий диск).**

**\*\* Заполнение площади кадра 100% (не должно быть черных полос).**